[bookmark: _GoBack]患者电子签名产品技术参数
	序号
	设备名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	手写信息数字签名板
	1．支持手写签名笔记采集，通过显示屏采集签名人签字笔迹，并支持查询回放；
2．支持行为证据采集，支持国密算法、手写签名、指纹采集；
3．支持手写数字签名，用第三方CA中心颁发的数字证书，以签名人手写签名笔迹形态进行可视化展现；
4．支持在PDF文档上找到想要签字的位置进行长按签字；
5．支持通过二维码扫描配置服务端信息；
6．支持本地缓存患者卡片；
7．支持授权患者家属签名，同时支持配置患者家属身份信息采集内容；
8．电源：聚合物高密度安全电池，电池容量≥8000mAH；
9．内置密码芯片，支持国产密码算法；
10．加密模块：支持整机芯片级加密，支持国密算法；
11．操作系统：Android 12，指纹识别；
12．CPU：四核，主频1.8GHz，内存≥2G，存储≥16G；
13．屏显区域：≥10.1寸，分辨率1280 x 800，电磁响应；
14．指纹识别：感应阵列256*288，分辨率≥500DPI；
15．电子签名压感≥8100 Levels
16．最高读取速率≥220点/秒
17．工作温度：0℃~+40℃。
★18.兼容性：为了保证我院本次采购的手写信息数字签名板与现有的电子签名系统及证书服务兼容，接口对接过程产生的费用由投标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
★19.移动签名子系统应与我院所有签名业务系统进行对接，接口对接过程产生的费用由投标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
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	2
	电子病历移动签署子系统
	1.支持对签署文件进行电子签名，采用第三方CA中心颁发的数字证书，对签名人签署文件进行电子签名，确保签名的合法性、完整性。
2.支持展示待签人员列表和待签份数，支持动态配置待签卡片信息如住院号、性别、年龄等内容。
3. 支持展示待签文书列表及其状态信息，文书信息包括文档名称、编号和推送日期。
4. 支持对已签人员和已签文书进行管理，可查看已签人员的文书及其详细签署内容。
5.支持对本地缓存和签署失败文书左右分布方式可视化展示；支持删除本地缓存文书。
6.支持采集手写签名笔迹，通过显示屏采集签名人签名笔迹并实现电子签名功能。
7. 支持采集签名人生物信息，包括指纹信息和人像信息，形成签名行为证据链。
8.支持签名人信息管理功能，包括历史签名人信息，签名时可选择历史签名人，修改和新增签名人。
★9.兼容性：为了保证我院本次建设的电子病历移动签署系统与现有的电子签名系统及证书服务兼容，接口对接过程产生的费用由投标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
★10.移动签名子系统应与我院所有签名业务系统进行对接，接口对接过程产生的费用由投标人承担，提供承诺函并加盖投标人公章。
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